|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разъем | Контакт | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| XS1 | A | B | C | DP | D | E | F | G | GND | Sin”S” | +5 |  | 3 | 2 | 1 |
| XS2 | PA7 | PC7 | PE2 | PE3 | PE4 | PE5 | PE6 | PE7 | +5 | +5 | GND | GND |  |  |  |
| XS3(2) | A | B |  |  |  | C | D | E |  |  |  |  |  | F | G |
| XS4 | PB7 | PD0 | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND |
| XS5(3) | C | D |  |  |  |  | E | F | B | A |  | DP |  |  | G |
| XS6(1) | F |  | E |  |  | D | C | B | G |  |  |  |  | +5 | A |

PE2 –

PE3 –

PE4 – Sin “Z”.

PE5 – Cos “Z”.

PE6 – Cos “S”.

PE7 –

PA7 –

PC7 –

PB7 –

PD0 – Плюс перемещение.

PD1 – Минус перемещение.

PD2 – Плюс подача.

PD3 – Минус подача.

PD4 – Лево тумблер.

PD5 – Право тумблер.

PD6 – Ускоренное.